<TT-100k data Frequency>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pn | pne | pl5 | pl20 | pl30 | pl40 | pl50 | pl60 | pl70 | pl80 |
| **2963(개)** | **2091** | **484** | **158** | **596** | **1356** | **1027** | **820** | **149** | **865** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pl100 | pl120 | p3 | p5 | p6 | p10 | p11 | p12 | p19 | p23 |
| **664** | **296** | **169** | **393** | **113** | **358** | **1535** | **181** | **122** | **281** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p26 | p27 | ph4 | ph4.5 | ph5 | pm20 | pm30 | pm55 | pg | pr40 |
| **812** | **135** | **120** | **186** | **120** | **156** | **107** | **138** | **154** | **200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| p13 | i2 | i4 | i5 | il60 | il80 | il100 | ip | i2r | w13 |
| **353** | **442** | **733** | **1582** | **483** | **294** | **131** | **340** | **417** | **121** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w32 | w55 | w57 | w59 | i41 |  |  |  |  |  |
| **111** | **175** | **393** | **196** | **330** |  |  |  |  |  |

-전체 Class 중 object의 수가 100개 이상인 표지판이다.

* 2021년 renewal된 데이터이다. po, wo, io가 사라졌고 p13, i2r, i4l이 대신 포함되었다.

<GTSD data Frequency>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pl30 | pl50 | pl60 | pl70 | pl80 | pl100 | pl120 | no | notruck | pani |
| **79(개)** | **81** | **30** | **68** | **53** | **41** | **57** | **41** | **80** | **38** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| pr | gw | pne | d | w32 | gs | i5 |  |  |  |
| **85** | **83** | **29** | **38** | **31** | **20** | **88** |  |  |  |

-전체 Class 중 object의 수가 전체 object의 2.25% 이상을 차지하는 표지판이다.

-원 Dataset은 숫자로 Class명이 표기되어있지만 model test를 위하여 TT-100k데이터셋과 겹치는 Object는 동일한 Class명을 부여하고 겹치지 않는 Object는 임의의 Class명을 부여하였다.